[Disparador] Por radiofrecuencia X1T-F para flash

Descripción

Este dispositivo permite controlar la configuración y el disparo de hasta 5 grupos de flashes independientes…

…pudiendo trabajar en tres modos: Manual, TTL y Estroboscopio.

El control lo realiza por radiofrecuencia de 2.4 GHz…

…pudiendo alcanzar altas velocidades de hasta 1/8000 s, siempre que los flashes receptores la soporten, claro está.

Energía: Funciona con 2 pilas AA de 1,5 V. Cuando la tensión sea inferior a 2,4 V el indicador del display pedirá el reemplazo por unas nuevas.

Pantalla LCD

La pantalla LCD muestra 3 líneas de información, de un total de 5, que se mueven arriba o abajo con la rueda situada a la derecha.

Modo automático de bajo consumo

Si está encendido mucho rato se suele apagar la pantalla.

Basta con pulsar alguno de sus botones para que vuelva.

Si está en la zapata de la cámara basta con encender esta y si ya está encendida basta con presionar hasta la mitad el botón de disparo de la cámara.

Si está en modo contacto único no entra en modo bajo consumo.

Grupos independientes

Este disparador permite controlar simultáneamente 5 grupos de flashes con ajustes independientes en Manual y/o TTL para cada grupo: Grupos A, B, C, D y E.

En el caso del modo estroboscopio todos los grupos de flashes que se habiliten para dicho modo adquieren los mismos parámetros.

En el flash TT350F sólo se pueden escoger tres grupos: A, B y C. Por ello, desde el disparador lo manejaremos en alguno de estos tres.

Selección del canal

Pulsación corta en el botón CH/OK → El número de canal parpadeará.

Movemos la rueda para seleccionar uno de los 32 canales posibles → Volvemos a pulsar el botón CH/OK para confirmar.

El transmisor sólo emite en el canal seleccionado, por lo que los demás grupos de flashes receptores a controlar deberán sintonizarse en ese mismo canal. Los que los diferenciará será el grupo escogido: A, B, C…

Modo de funcionamiento Manual / TTL

Configuración del modo Manual / TTL

Pulsando el botón GR sucesivamente vamos seleccionando cada grupo para poder configurarlo. La letra del grupo seleccionado parpadeará: En ese instante pulsaremos MODE para seleccionar el modo de funcionamiento de los flashes de dicho grupo.

Pulsando aquí el botón MODE sucesivamente podemos escoger entre estas tres opciones para el grupo seleccionado:

Disparo TTL

Disparo Manual

Sin disparo

Una vez seleccionado el modo, en el caso de TTL o Manual moveremos la rueda para ajustar la compensación o la potencia del disparo respectivamente.

En Manual: Desde potencia completa 1/1 hasta potencia 1/128, en pasos de 1/3. En total 22 ajustes de niveles de potencia:

1/1

1/2 + 0.7, 1/2 + 0.3, 1/2

1/4 + 0.7, 1/4 + 0.3, 1/4

1/8 + 0.7, 1/8 + 0.3, 1/8

1/16 + 0.7, 1/16 + 0.3, 1/16

1/32 + 0.7, 1/32 + 0.3, 1/32

1/64 + 0.7, 1/64 + 0.3, 1/64

1/128 + 0.7, 1/128 + 0.3, 1/128

En TTL: Desde -3 hasta +3 en pasos de 1/3. En total 19 ajustes de compensación de exposición.

Una vez ajustada la exposición pulsaremos la tecla CH/OK para aceptar.

Control del conjunto de grupos

Mantener presionando el botón GR hasta que parpadeen todas las configuraciones de los grupos simultáneamente.

Ahora con la rueda podemos variar la compensación/potencia simultáneamente en pasos de 1/3, tanto para arriba como para abajo.

Esto será posible hasta que uno de los grupos alcance su valor máximo o mínimo posible.

Cuando hayamos terminado de ajustar los valores, daremos una pulsación corta al botón GR para confirmar la configuración.

Modo de funcionamiento estroboscópico

Paso 1) Para entrar o salir de este modo de configuración

Debemos mantener pulsada la tecla CH/OK hasta que aparezcan las opciones Fn.

En esta nueva situación movemos la rueda hasta la Fn 04. Aparecerán tres rayitos para indicarnos el modo estroboscópico.

Le damos a la tecla GR para poder editar su valor. Parpadeará.

Movemos la rueda para seleccionar el nuevo valor:

on si queremos entrar en modo estroboscópico.

-- si queremos salir del modo estroboscópico.

Le damos a la tecla CH/OK para aceptar.

Si nuestra opción fue salir, nos encontraremos de nuevo en la pantalla de grupos en modo Manual/TTL.

Paso 2) Selección de los grupos que van a funcionar en modo estroboscópico

Si nuestra opción fue on en Fn 04, a continuación la información de la pantalla cambia respecto al modo Manual/TTL: Nos aparecen los 5 grupos de flash pero ahora su información es on activado o -- desactivado el modo estroboscópico.

Le damos a la tecla GR sucesivamente para poder escoger el grupo en el cual queremos activar/desactivar el modo estroboscópico. Parpadeará el grupo seleccionado.

A continuación le damos a MODE sucesivamente para ponerlo activado/desactivado.

Si hemos terminado le damos a CH/OK, si queremos seguir cambiando grupos le damos a GR.

Paso 3) Configuración del modo estroboscópico

Una vez seleccionados los grupos que van a funcionar en modo estroboscópico, deberemos configurar dicho modo, para ello pulsamos el botón MODE. Aparecerán los 3 parámetros de configuración:

P: Potencia del destello. Ajustable de 1/128 a 1/4.

H: Frecuencia del destello. Ajustable de 1 a 100.

T: Número de destellos. Su margen está restringido por los valores de P y H y se ajustarán sus límites automáticamente dependiendo de ellos. Ejemplos de ajuste:

Ajustable de 1 a 20 para H=100 y P=1/128.

Ajustable de 1 a 90 para H=1 y P=1/128.

Ajustable de 1 a 2 para H=100 y P=1/4.

Ajustable de 1 a 6 para H=1 y P=1/4.

Le damos a la tecla GR sucesivamente para poder editar su valor.

Parpadeará y moveremos la rueda para cambiar el parámetro.

Si hemos terminado le damos a CH/OK, si queremos seguir cambiando otro parámetro le damos a GR.

Test de flash

Presionando hasta la mitad el botón TEST se transmitirán las configuraciones actuales del disparador a los flashes conectados inalámbricamente. Esto es útil cuando hemos cambiado a mano parámetros en el propio flash y queremos comprobar que se sitúa en los parámetros del disparador, observando así que la comunicación entre ambos funciona.

Presionando del todo el botón TEST, el LED STATUS se encenderá y los flashes de los grupos configurados para dispararse lo harán, permitiendo comprobar así el correcto funcionamiento de los mismos y permitiendo realizar ajustes en la medición de luz.

Configuración de funciones personalizadas

Nota: Algunos iconos se mostrarán al configurar funciones personalizadas relevantes para que los usuarios las comprendan bien.

Fn-00 / Retardo de sincronización

00: Sin retraso.

1~100: Muestra un icono. Retrasa la sincronización del flash maestro en N*100 microsegundos. Por ejemplo si dejamos en este campo un 10 lo estaremos retrasando 10 * 100 = 1000 microsegundos = 1 milisegundo. Así, podemos hacer retrasos desde 0,1 a 10 milisegundos en pasos de 0,1.

Fn-01 / Modo de contacto único

--: Desactivado.

on: Muestra un icono. Se recomienda configurar el transmisor en este modo cuando se utiliza para activar el flash mediante un cable de PC o mediante el contacto único de la cámara.

Fn-02 / Configuración del zoom

--: Desactivado.

16, 18, 23, 33, 46, 53, 69: Valor del zoom, se indica en el sistema APS. En el sistema 135 su equivalencia es: 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105 mm.

Fn-03 / Conector de sincronismo

in: Configurado como entrada. Se conecta a la cámara, que será la que le dé la orden de disparar el sistema de flash.

ou: Configurado como salida. Se conecta a un flash, que será disparado por el transmisor.

Fn-04 / Flash estroboscópico

--: Desactivado.

on: Activado.

Fn-05 / Potencia mínima en modo estroboscopio

1/128

1/256

Fn-06 / Asistente autofoco

--: Desactivado.

on: Activado.

Fn-07 / Número de grupos a controlar

03: A / B / C

05: A / B / C / D / E

Fn-08 / Beep

--: Desactivado.

on: Activado.

Fn-09 / Forzar envío de configuración

--: Desactivado. Solo envía la configuración después de que se hayan cambiado sus valores.

on: Activado. Envía los valores de configuración antes de disparar aunque los valores no se hayan cambiado.

Fn-10 / Modo APP

--: Desactivado. El transmisor está en modo maestro, pudiendo configurar el modo y la salida del receptor.

on: Activado. Activa el modo APP y el transmisor solo puede disparar flashes. Solo se pueden ajustar el canal y los ajustes personalizados. El panel LCD mostrará APP.

Fn-11 / Configuración de cámaras y flashes específicos

00: Cámaras Fujifilm en general.

01: Cámaras Fujifilm que usan obturadores entre los objetivos, por ejemplo, X100F, X100T, etc. Elija esta opción y configure todos los grupos en el modo M para alcanzar la sincronización de alta velocidad en 1/1250s.

02: Elegir esta opción y establecer todos los grupos en el modo M puede resolver el problema de que el TT600 y el V850II no pueden alcanzar el flash de sincronización de alta velocidad cuando se activa con X1T-F.

Enlaces

Manual

X1TF en inglés para Fujifilm

X1TC en español para Canon

Fabricante

Godox

X1C TTL Wireless Flash Trigger

Recursos

Software para instalar el firmware Godox G2. V0.1 (2017/06/12)

Firmware G2 para el disparador X1T-F. V04 (2017/12/18)

1. Para resolver el problema de que AD600M y AD600BM no pueden activarse correctamente cuando todos los grupos están configurados en modo M.

2. En modo Múltiple, presione el obturador de la cámara para determinar los tiempos de destello.

Firmware G2 para el disparador X1T-F. V07 (2020/11/09)

1. To optimize the communication of the same cameras.