[LAB] Filtros EMI en enchufe: CW1D-6A-T

Características y beneficios

Tamaño pequeño, filtro de entrada de energía de entrada IEC.

Para instrumentos de medición y electrónicos.

Buen rendimiento de supresión de interferencias.

Aplicaciones típicas

Equipos electrónicos industriales.

Equipos médicos y comerciales.

Equipos de oficina y de laboratorio.

Especificaciones

Voltaje máximo de funcionamiento continuo: 250 VCA

Frecuencia de funcionamiento: 50/60 Hz

Corriente nominal: 6 A @ 40° Máx. Otros modelos: 1 A, 3 A y 10 A.

Voltaje de prueba de alto potencial (1 min): Línea a línea 1500 VCC/ Línea a tierra 1500 VCA

Rango de temperatura de funcionamiento y almacenamiento: -25° ~ +85° (25/085/21)

Fuga máxima en condiciones normales de funcionamiento: < 0.5 mA.

Nota: Si en el peor de los casos la línea neutral se interrumpe, la fuga podría alcanzar el doble de este nivel.

Esquema

Cx = 100 nF

L = 2 x 0.3 mH

Cy = 2 x 3.3 nF

Atenuación

Atenuación típica del filtro. Por CISPR 17/50Ω sistema [——Modo común; - - - - - Modo diferencial]

Dimensiones en mm