[Osciloscopio] Hantek DSO2D15: Control desde PC

El osciloscopio digital Hantek DSO2D15 puede controlarse desde un ordenador mediante una conexión USB usando software especializado proporcionado por el fabricante o compatible.

Este software permite visualizar en tiempo real las señales capturadas, configurar parámetros del osciloscopio, realizar mediciones avanzadas, decodificación de protocolos y guardar datos y formas de onda.

Para usarlo, se conecta el osciloscopio al ordenador por USB, se instalan los drivers y el software correspondiente, y desde la interfaz del programa se puede manejar remotamente el equipo.

Además, este modelo soporta comandos remotos SCPI para control avanzado y ejecución de comandos automatizados desde la PC.

Aspectos importantes para el control por USB del DSO2D15

El dispositivo usa una conexión USB tipo host/dispositivo que debe tener los drivers instalados en el PC.

El software oficial o alternativo permite la visualización, almacenamiento y análisis de datos en la computadora.

El firmware debe estar actualizado para una correcta comunicación USB y funcionalidad completa.

Puede controlar las funciones de trigger, canales, zoom, medición, y salida del generador de señales mediante el software.

Permite guardar configuraciones y datos en formatos como CSV, imágenes y archivos de forma de onda.

Enlaces

Descargas desde Hantek

Para osciloscopios de la serie DSO2000

Vídeos

1Como instalar software de HANTEK de equipos de la serie 2000

2DSO2D10 Remote connection to PC