[Fibra] Transceptores

GLC-SX

Los GLC-SX-MMD y GLC-SX-MM son transceptores SFP 1000BASE-SX compatibles con Cisco para fibra multimodo.

Operan a una longitud de onda de 850 nm y admiten distancias de hasta 550 m con fibra multimodo de 50 μm.

La principal diferencia radica en que el GLC-SX-MMD incluye Monitoreo Óptico Digital (DOM) para la monitorización en tiempo real de parámetros como la potencia óptica, la temperatura y el voltaje, mientras que el GLC-SX-MM carece de esta función.

El GLC-SX-MMD es la versión actualizada del GLC-SX-MM, que está próximo a finalizar su vida útil.

​ Compatibilidad y uso

Ambos módulos son intercambiables en la mayoría de los dispositivos Cisco compatibles con SFP 1000BASE-SX, siendo el GLC-SX-MMD el preferido en equipos modernos por sus ventajas en DOM.

Utilizan cables de fibra multimodo y son compatibles con aplicaciones como Gigabit Ethernet y Fibre Channel 1G.

Para configuraciones de red en entornos como Debian Linux o routers Mikrotik, seleccione el GLC-SX-MMD si necesita monitorizar DOM para la resolución de problemas.

Enlaces

GLC-SX-MMD - Hoja características

https://www.bonelinks.com/glc-t-vs-glc-sx-mm-vs-glc-sx-mmd/

https://www.optcore.net/25707/

https://fluxlight.com/content/Tech-Docs/Cisco%20GLC-SX-MM%20Datasheet.pdf

https://edgeoptic.com/products/cisco/cisco-1g-sfp/glc-sx-mmd/

https://edgeoptic.com/products/cisco/cisco-1g-sfp/glc-sx-mm/

https://www.tempestns.com/wp-content/uploads/2023/06/Cisco-GLC-SX-MM-data.pdf

https://www.gbic-shop.de/What-is-the-difference-between-GLC-SX-MM-and-GLC-SX-MMD

https://www.addonnetworks.com/products/transceivers/cisco/sfp/1000base/glc-sx-mmd-ao

https://www.addonnetworks.com/products/transceivers/cisco/sfp/1000base/glc-sx-mm-ao

https://www.router-switch.com/pdf2html/pdf/glc-sx-mmd-datasheet.pdf

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/gigabit-ethernet-gbic-sfp-modules/datasheet-c78-366584.html

https://bcms.barghchi.com/storage/uploads/2023/08/glc-sx-mm-datasheet.pdf

https://gbics.com/glc-sx-mmd-cisco-compatible-1000base-sx-sfp-850nm-550m-dom-transceiver-module/

DOM

Para activar y leer DOM en un módulo GLC-SX-MMD de Cisco, que admite monitoreo óptico digital de forma nativa, usa comandos CLI en conmutadores o enrutadores Cisco como Catalyst o ASR.

En muchos dispositivos modernos (IOS 12.2(33)SXD o superior), DOM está habilitado por defecto para SFP compatibles como GLC-SX-MMD, pero en algunos requiere activación explícita.

Pasos para activar DOM

Entra en modo privilegiado: enable.

Acceder a una configuración global: configure terminal.

Configura el tipo de transceptor: transceiver type all.

Activar monitoreo: monitoring.

Opcional, ajusta el intervalo (300-3600s, predeterminado 600s): monitoring interval 500.

Sal y guarda: end y write memory.

DOM se habilita globalmente para todos los transceptores compatibles; verifica compatibilidad con show interfaces transceiver supported-list (GLC-SX-MMD aparece como “ALL”).

Comandos para leer DOM. Utilice estos en la interfaz específica (ej. GigabitEthernet1/0/1):

show interfaces transceiver … Muestra valores actuales: temperatura, voltaje, corriente, potencia Tx/Rx

show interfaces Gi1/0/1 transceiver detail … Detalles con umbrales de alarma/advertencia (++ alta alarma, – baja alarma)

show interfaces transceiver threshold table … Tablas de umbrales por tipo de SFP

show interfaces transceiver threshold violations … Violaciones de umbrales y tiempo desde última

show logging … Registros de inserción o errores como “transceptor no compatible”

En Mikrotik o Linux (con ethtool en Proxmox/Debian), DOM se lee vía ethtool -m ethX si el controlador soporta DDM.