[Mikrotik] Lo primero

Recursos

Mikrotik

Compañía

Descargas

Wiki

Servicio de soporte

Soporte

Manual:Support Output File

Manual:System/Watchdog

Antes de ponerse en contacto con support@mikrotik.com hay que consultar los siguientes recursos:

Documentación del RouterOS y ejemplos

Comunicación con otros usarios de RouterOS

MikroTik User Meeting, presentaciones y videos

Tutoriales

Syscom

Contenidos

Curso básico de Mikrotik: PDF / PDF Imprimible / DOC

Toma de contacto

Conectamos la toma de internet al puerto 1 y el ordenador al puerto 2. La bestia puede dar unos pitidos al encender y nos da asigna una dirección IP.

En una pestaña del navegador de internet introducimos la dirección 192.168.88.1, que es la que trae por defecto.

La primera vez entramos sin contraseña ninguna o con la indicada en la pegatina del aparato.

Cambiar contraseña

Menú System → Password → La introducimos → Change. Salimos con Logout y volvemos a entrar comprobando la contraseña. El nombre de usuario por defecto es admin.

Actualizaciones

En la ventana Ethernet Quick Set, damos al botón Chek for updates y nos avisa que hay una actualización con mejoras.

Le damos al botón de Download&Install para descargarla e instalarla de forma automática.

Configuración TCP-IP estática

En la ventana Ethernet Quick Set → Internet → Address Acquisition: Static

IP: la que vaya a tener en su puerto WAN.

Netmask, Gateway, DNS Servers: Idem anterior.

País y reloj

System → Clock

Time Zone Name: Europe/Madrid

Apply

System → SNTP client

Enabled

Primary NTP Server: 150.214.94.5 (ping hora.roa.es)

Apply

Vídeos

1Nueva organización de los paquetes Wireless versión 7.13

2ROSE: SMB shares