Mikrotik - Router hEX S (E60iUGS)

En Mikrotik

Folleto

Manual de usuario

Procesador ARM EN7562CT de 32 bits y licencia nivel 4 (L4). El modelo E60iUGS (hEX S 2025) usa un procesador EN7562CT dual-core a 950 MHz, que es ARM de 32 bits, con 512 MB de RAM DDR3 y 128 MB NAND. Aunque la CPU soporta ARM64 en hardware, RouterOS corre en modo 32 bits por diseño específico de MikroTik.

Diagrama de bloques