Mikrotik - Router RB750Gr3

Características

hEX Brochure, Quick Guide RouterOS software manual

El hEX es un pequeño router en una carcasa de plástico, para la administración de una red SOHO donde no es necesaria conectividad inalámbrica.

La unidad está equipada con:

CPU: MediaTek MT7621A (Fabricante, Arquitectura MIPSBE), velocidad de 880Mhz, dual core (2 núcleos), 4 hilos.

Memoria FLASH: 16 MB.

RAM: 256 MB.

Puertos: 5 puertos Ethernet Gigabit.

Software: Licencia RouterOS L4, nivel 4.

Alimentación: Soporta de 8 a 30 V de voltaje de entrada y PoE pasivo. Consumo máximo de energía 3W (según fabricante).

Otras características:

Es compatible con enrutamiento de hardware IPsec (~ 470Mbps) y el servidor dude.

Tiene una ranura para microSD, con mejora de velocidad para el almacenamiento de base de datos.

Posee un puerto USB 2.0 con conector tipo A.

Estructura

Pulsador MODE

El pulsador MODE permite ejecutar scripts personalizados de RouterOS.

Su función se configura desde el software RouterOS en el menú /system/routerboard/mode-button. También se puede desactivar completamente.

Configuración: Accede vía Winbox o WebFig al menú mencionado para asignar un script que se ejecute al presionar el botón. Por defecto, no tiene una acción predefinida y queda a discreción del usuario.

Diferencia con Reset: A diferencia del botón RESET (para restaurar fábrica o Netinstall), el MODE es programable para tareas como activar VPN o QoS. No afecta el bootloader directamente.

Placa base

Vista ampliada Vista ampliada

Diagrama de bloques

Conmutación deshabilitada Conmutación habilitada