[Mikrotik] WiFi: CAPsMAN/Mesh

CAPsMAN y Mesh son tecnologías de MikroTik para redes inalámbricas que permiten gestionar múltiples puntos de acceso (AP), pero difieren en conectividad, gestión y rendimiento. CAPsMAN centraliza la configuración vía cableado Ethernet, mientras que Mesh usa enlaces inalámbricos entre APs para evitar cables.

Conectividad

CAPsMAN requiere que cada AP esté conectado por cable Ethernet al controlador central, lo que asegura baja latencia y alto ancho de banda.

Mesh conecta los APs inalámbricamente entre sí (usando WDS o HWMP+), ideal cuando el cableado es inviable, pero reduce el rendimiento por el “salto” inalámbrico.

Gestión y configuración

CAPsMAN ofrece control centralizado desde un router MikroTik, aplicando configuraciones uniformes (SSID, canales, seguridad) a todos los CAPs.

Este router no necesita interfaces inalámbricas para funcionar como servidor CAPsMAN, solo necesitará tener instalado el paquete wireless para manejar las WiFis de los clientes.

Mesh permite un SSID unificado con roaming seamless, pero la gestión es más distribuida y menos granular que CAPsMAN.

Ventajas y Desventajas

Aspecto	CAPsMAN	Mesh
Instalación	Requiere cableado estructurado	Sin cables, fácil expansión
Rendimiento	Alto, sin overhead inalámbrico	Menor por enlaces inalámbricos
Redundancia	Depende de cables, menos automática	Auto-reparación si un nodo falla
Gestión	Centralizada y uniforme	Distribuida, escalable
Uso ideal	Empresas con cableado	Edificios sin cableado

Vídeos

1Cómo configurar un punto de acceso MikroTik cAP independiente y un enrutador CAPsMAN con RouterOS. (22m39s)

2📶Webinar: Configuración de CAPsMAN y VLANs en MikroTik | Guía Completa (1h 22m 10s)

3Monto una red MESH de MIKROTIK con un router y una ANTENA a través de CAPsMAN (24m 15s)

4Tutorial "MikroTik como repetidor WiFi (Mesh)" Miguel Paz / Especialista de marca. (13m 37s)

5Redes MESH con HWMP+ (transmision en vivo) (39m 15s)