Switchs

Con PoE+

TP-Link TL-SG1005p

D-Link DGS-1005p

Gestionables

Zyxel GS1900-24E-EU0103F

Switch Gestionable L2 Gigabit

Guía rápida

Manual de usuario

ZyXEL GS-1200-8

Características

Switch gestionado web con 8 puertos Gigabit Ethernet, capacidad de conmutación de 16 Gbps y tabla MAC de 4K entradas.

Soporta funciones L2 como VLAN 802.1Q, QoS port-based y 802.1p, IGMP Snooping, Link Aggregation y Port Mirroring.

Diseño

Tiene carcasa metálica compacta sin ventilador, ideal para oficinas pequeñas o entornos de sobremesa.

El modelo se muestra en plata con puertos visibles y LEDs, confirmando su diseño robusto para redes gestionadas básicas.

Manuales

Hoja de datos

Guía rápida

Manual de usuario

Acceso tras un reset

IP: http://192.168.1.3

Login: 1234

Soporte

GS1200/XGS1210/XGS1250 - Configure Basic Setup, VLAN, LAG, Firmware Upgrade