[Redes] Redes VLAN

VLAN Trunking

Switch - What is VLAN Trunking

Basado en 802.1q, el switch descartará tramas VLAN desconocidas. Para pasar a través de VLAN y solo para configurar fácilmente, se puede usar VLAN Trunking para permitir y manejar tramas de grupos de VLAN desconocidos.

Ejemplo. Supongamos que deseamos crear VLAN 20 y VLAN 30 en el Switch A y el Switch B.

Sin VLAN Trunking, debemos configurar VLAN 20 y VLAN 30 en todos los switches intermedios C, D y E; de lo contrario, descartarán tramas con etiquetas de grupo VLAN desconocidas.

Sin embargo, con VLAN Trunking habilitado en los puertos de cada conmutador intermediario, solo necesitamos crear grupos VLAN en los conmutadores finales (A y B). C, D y E permiten automáticamente que las tramas con etiquetas VLAN 20 y 30 (grupos de VLAN desconocidos para esos conmutadores) pasen a través de sus puertos troncales VLAN.

Precuaciones

Habilitar VLAN Trunking en puertos conectados a otros conmutadores o enrutadores, pero no en puertos conectados directamente a usuarios finales, para permitir que las tramas que pertenecen a grupos VLAN desconocidos pasen a través del conmutador.

Aislamiento. Podemos permitir que este puerto se comunique sólo con el puerto de administración de la CPU y los puertos en los que la función de aislamiento no está habilitada.