[Anycubic 4max Pro] Partes del producto

Imagen 1

Print head: Cabezal de impresión.

X motor: Motor eje X.

Y motor: Motor eje Y.

heated bed clamp: Clip de la cama caliente.

Air filter hood: Filtro de aire.

Print platform /heated bed: Plataforma de impresión / Cama caliente.

Adjustable nut: Tornillos de ajuste para nivelación de la cama caliente.

power supply: Fuente de alimentación.

Imagen 2

Touch screen: Pantalla táctil.

Machine switch: Pulsador de encendido/apagado.

Door: Puerta.

Top cover: Cubierta superior.

Handle: Agarradera.

Power switch: Interruptor de alimentación.

Air vents: Ventilación.

Imagen 3

Teflon Feeding tube: Tubo de teflón para la alimentación del filamento al extrusor.

Filament sensor: Sensor de filamento.

Filament holder: Soporte manguera filamento.

Handle: Agarradera.

Memory card slot: Slot para tarjeta de memoria.

Data cable port: Puerto USB para comunicación con PC.