[LAB] Tester: Pinza amperimétrica

ANENG ST181

Características

Puede medir voltaje CA/CC, corriente CA, resistencia y prueba de continuidad.

Selección manual de la función y rango de medición.

Protección contra sobrecarga para todo el rango de medición.

Pantalla LCD con retroiluminación, conveniente para operar y leer.

Función de retención de datos, indicación de batería baja, apagado automático.

Adecuado para pruebas y mantenimiento de equipos eléctricos.

Especificaciones