[Remoto] WOL: Haciendo WOL

Desde Linux

Orden por consola. Una posible orden es wakeonlan y puede ser necesario instalarla previamente

# aptitude install wakeonlan

El uso de esta orden:

usuario@host:~$ wakeonlan
Usage
wakeonlan [-h] [-v] [-i IP_address] [-p port] [-f file] [[hardware_address] ...]
Options
-h
this information
-v
displays the script version
-i ip_address
set the destination IP address
default: 255.255.255.255 (the limited broadcast address)
-p port
set the destination port
default: 9 (the discard port)
-f file
uses file as a source of hardware addresses
See also
wakeonlan(1)

Ejemplo para en una única orden encender varios equipos:

$ wakeonlan -f macs.txt

donde previamente hemos creado el fichero macs.txt con la lista de MACs de los ordenadores que queremos encender

04:92:26:c3:8a:f8 64:51:06:36:0e:35 64:51:26:60:0e:3e 04:92:f6:c1:f3:c0 64:51:06:5b:f0:eb 64:51:26:51:07:c3

Desde Windows

Hay múltiples programas que permiten hacerlo. Uno de ellos es MagiWOL, que existe tanto en versión instalable como portable.

MagiWOL MagiWOL versión portable 3.42 MagiWOL versión portable 3.62

Desde un NAS Synology

Información adicional

Fecha de verificación de enlaces: 5 de mayo de 2026 Wikipedia - Wake on LAN Wake on Lan (TECNOZERO) Wake on Lan - Encendido remoto Encendido remoto Wake On Lan How To Wake up Windows Machine via WOL from Synology NAS (or any Linux Server)