Cura Basic - Support / Soporte

Para muchas de las impresiones debemos de usar elementos que aseguren una correcta impresión como pueden ser los elementos de soporte o de mejora de la adherencia.

Support	4max / PLA	4max / ABS	4max / TPU
Support type / Tipo de soporte	None	None	None
Platform adhesion type / Plataforma de adhesión	None	Brim	None

Support type / Tipo de soporte: Esta opción creará soportes donde sea necesario. Los soportes se emplean cuando la pieza tiene partes en el aire que no se pueden sustentar o cuando esta crece con un ángulo superior al que tengamos fijado. En las opciones podemos seleccionar 2 tipos de soporte:

Soporte Touching Buildplate. Crea soportes apoyándose solo en la base.

Soporte Everywhere. Crea soportes que apoyan en cualquier parte de la pieza.

Platform adhesion type / Plataforma de adhesión: Con esta opción podemos crear una plataforma en la base que mejore la adhesión de la pieza. Existen 2 tipos de bases:

Base Brim. Crea una especie de visera en todos los bordes de la figura.

Base Raft. Va a generar una base completa sobre la cual se va a construir la pieza. Al aplicar “Raft” la figura no va a apoyar su base sobre el cristal de impresión, por lo que esta superficie no va a quedar con una terminación tan buena como si se imprimiera directamente sobre el cristal.