Cura Expert - Black magic

Esta función permite modificar el modelo para producir o bien un modelo sólido o una superficie exterior hueca con una única capa gruesa.

Black magic	4max / PLA	4max / ABS	4max / TPU
Spiralize the outer contour	-	-	-
Only follow mesh surface	-	-	-

Spiralize the outer contour / Espiralizado del contorno externo: Cuando esta opción está activada, hace que el eje Z se mueva constantemente hacia arriba en forma de espiral mientras se imprime la capa exterior. Los resultados son que no hay cambios en las líneas y las superficie es mucho más lisa. Esto se usa normalmente únicamente para fabricar objetos artísticos, ya que suelen ser muy frágiles.

Only follow mesh surface / Seguir únicamente la superficie de la malla: Cuando esta opción está activada hace que el eje Z se mueva constantemente hacia arriba mientras se imprime la capa exterior. A diferencia de la opción Spiralizing (espiralizar), esto mueve el eje Z normalmente. Esta opción imprime la superficie o cáscara del objeto, sin que se tengan en cuenta la base, el relleno o la capa superior.